|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目序号** | **科室名称** | **设备名称** | **进口或国产** | **功能需求** |
| 1 | 临床重症监护室 | 呼吸机 | 国产 | 1. 根据新冠肺炎定点救治医院设置管理规范要求，为提升医院疫情防控能力，医院部分临床科室新设置重症监护病床，需要采购重症呼吸机、监护仪等设备。 2. 该机型具备有创和无创的功能，用于心肺脑复苏的呼吸支持；各种原因导致的急性呼吸功能不全或氧合功能障碍，术后呼吸支持，及其他需要呼吸机治疗者。 3. 人机界面，彩色液晶显示屏，操作方便、简洁，界面设计直观简洁，参数显示清晰，有中文操作系统，让医务人员轻松掌握。 4. 具有控制、辅助通气功能，适合较长时间的患者转运。 5. 适用于成人，小儿病人类型。 |
| 2 | 临床重症监护室 | 插件式监护仪 | 国产 | 1. 临床重症监护病床使用。  用于心、肺、脑、术后复苏监护。  1. 可以与医院HIS系统链接及中心监护系统链接。 2. 设备配置6个以上功能模块。 |
| 3 | 检验科 | 离心机 | 国产 | 低速离心机，水平转子，离心管数量>100ⅹ5ml。 |
| 4 | 骨髓脏穿刺系统 | 急诊科 | 不限 | 在急诊、紧急或医疗需求等情况下，当出现静脉通道建立困难或不可能建立静脉通道时，解决此问题。 |